/dts-v1/;

#include "ar9.dtsi"

/ {
	compatible = "lantiq,easy50810", "lantiq,xway", "lantiq,ar9";
	model = "Lantiq EASY50810";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyLTQ0,115200";
	};

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x2000000>;
	};
};

&gpio {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&state_default>;

	state_default: pinmux {
		stp {
			lantiq,groups = "stp";
			lantiq,function = "stp";
		};
		exin {
			lantiq,groups = "exin1";
			lantiq,function = "exin";
		};
		pci {
			lantiq,groups = "gnt1";
			lantiq,function = "pci";
		};
		conf_out {
			lantiq,pins = "io4", "io5", "io6"; /* stp */
			lantiq,open-drain;
			lantiq,pull = <0>;
		};
	};
};

&gsw {
	phy-mode = "rmii";
};

&localbus {
	nor@0 {
		compatible = "lantiq,nor";
		bank-width = <2>;
		reg = <0 0x0 0x2000000>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "uboot";
				reg = <0x00000 0x10000>; /* 64 KB */
			};

			partition@10000 {
				label = "uboot_env";
				reg = <0x10000 0x10000>; /* 64 KB */
			};

			partition@20000 {
				label = "firmware";
				reg = <0x20000 0x3d0000>;
			};

			partition@400000 {
				label = "rootfs";
				reg = <0x400000 0x400000>;
			};
		};
	};
};

&stp {
	status = "okay";
	lantiq,shadow = <0xfff>;
	lantiq,groups = <0x3>;
};
