--- a/arch/arm/boot/dts/ox820-cloudengines-pogoplug-series-3.dts
+++ b/arch/arm/boot/dts/ox820-cloudengines-pogoplug-series-3.dts
@@ -15,7 +15,7 @@
 	compatible = "cloudengines,pogoplugv3", "oxsemi,ox820";
 
 	chosen {
-		bootargs = "earlyprintk";
+		bootargs = "earlyprintk console=ttyS0,115200";
 		stdout-path = "serial0:115200n8";
 	};
 
