// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

#include "qca956x.dtsi"

/ {
	aliases {
		led-boot = &power;
		led-failsafe = &power;
		led-running = &power;
		led-upgrade = &power;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power: power {
			label = "tp-link:green:power";
			gpios = <&gpio 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "on";
		};

		wlan2g {
			label = "tp-link:green:wlan2g";
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy1tpt";
		};

		wlan5g {
			label = "tp-link:green:wlan5g";
			gpios = <&gpio 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		lan {
			label = "tp-link:green:lan";
			gpios = <&gpio 20 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wan {
			label = "tp-link:green:wan";
			gpios = <&gpio 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wan_fail {
			label = "tp-link:amber:wan";
			gpios = <&gpio 8 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wps {
			label = "tp-link:green:wps";
			gpios = <&gpio 9 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "Reset button";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		wps {
			label = "WPS button";
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			gpios = <&gpio 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&uart {
	status = "okay";
};

&gpio {
	status = "okay";
};

&spi {
	status = "okay";
	num-cs = <1>;

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x020000>;
				read-only;
			};

			mac: partition@20000 {
				label = "mac";
				reg = <0x020000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x030000 0x7a0000>;
			};

			partition@7d0000 {
				label = "tplink";
				reg = <0x7d0000 0x020000>;
				read-only;
			};

			art: partition@7f0000 {
				label = "art";
				reg = <0x7f0000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	phy-mask = <0>;

	phy0: ethernet-phy@0 {
		reg = <0>;
		phy-mode = "sgmii";
		qca,mib-poll-interval = <500>;

		qca,ar8327-initvals = <
			0x04 0x00080080 /* PORT0 PAD MODE CTRL */
			0x7c 0x0000007e /* PORT0_STATUS */
			>;
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	phy-mode = "sgmii";
	mtd-mac-address = <&mac 0x8>;
	phy-handle = <&phy0>;
};

&wmac {
	status = "okay";

	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
	mtd-mac-address = <&mac 0x8>;
};
