--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -1554,6 +1554,50 @@ static struct board_info __initdata boar
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6368 */
 
 /*
+ * known 63268/63269 boards
+ */
+#ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_63268
+static struct board_info __initdata board_963269bhr = {
+	.name				= "963269BHR",
+	.expected_cpu_id		= 0x63268,
+
+	.has_pci			= 1,
+
+	.has_ehci0			= 1,
+
+	.has_enetsw			= 1,
+
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 1,
+				.name	= "port1",
+			},
+
+			[1] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 2,
+				.name	= "port2",
+			},
+
+			[2] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 3,
+				.name	= "port3",
+			},
+
+			[3] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 4,
+				.name	= "port4",
+			},
+		},
+	},
+};
+#endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_63268 */
+
+/*
  * all boards
  */
 static const struct board_info __initconst *bcm963xx_boards[] = {
@@ -1634,6 +1678,9 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_96368mvwg,
 	&board_96368mvngr,
 #endif
+#ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_63268
+	&board_963269bhr,
+#endif
 };
 
 static struct of_device_id const bcm963xx_boards_dt[] = {
@@ -1721,6 +1768,7 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 	{ .compatible = "brcm,bcm96368mvwg", .data = &board_96368mvwg, },
 #endif
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_63268
+	{ .compatible = "brcm,bcm963269bhr", .data = &board_963269bhr, },
 #endif
 #endif /* CONFIG_OF */
 	{ },
