// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/dts-v1/;

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

#include "ar9342_ubnt_wa.dtsi"

/ {
	compatible = "ubnt,nanobeam-ac", "ubnt,wa", "qca,ar9342";
	model = "Ubiquiti NanoBeam AC (WA)";

	aliases {
		led-boot = &led_rssi3;
		led-failsafe = &led_rssi3;
		led-upgrade = &led_rssi3;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		rssi0 {
			label = "ubnt:blue:rssi0";
			gpios = <&gpio 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		rssi1 {
			label = "ubnt:blue:rssi1";
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		rssi2 {
			label = "ubnt:blue:rssi2";
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led_rssi3: rssi3 {
			label = "ubnt:blue:rssi3";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	phy-mask = <4>;
	phy4: ethernet-phy@4 {
		phy-mode = "rgmii";
		reg = <4>;
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	/* default for ar934x, except for 1000M and 10M */
	pll-data = <0x06000000 0x00000101 0x00001313>;

	mtd-mac-address = <&eeprom 0x0>;

	phy-mode = "rgmii";
	phy-handle = <&phy4>;

	gmac-config {
		device = <&gmac>;
		rxd-delay = <3>;
		rxdv-delay = <3>;
	};
};
