--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -357,6 +357,73 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 };
 
+static struct sprom_fixup __initdata ad1018_fixups[] = {
+	{ .offset = 6, .value = 0x1c00 },
+	{ .offset = 65, .value = 0x1256 },
+	{ .offset = 96, .value = 0x2046 },
+	{ .offset = 97, .value = 0xfe69 },
+	{ .offset = 98, .value = 0x1726 },
+	{ .offset = 99, .value = 0xfa5c },
+	{ .offset = 112, .value = 0x2046 },
+	{ .offset = 113, .value = 0xfea8 },
+	{ .offset = 114, .value = 0x1978 },
+	{ .offset = 115, .value = 0xfa26 },
+	{ .offset = 161, .value = 0x2222 },
+	{ .offset = 169, .value = 0x2222 },
+	{ .offset = 171, .value = 0x2222 },
+	{ .offset = 173, .value = 0x2222 },
+	{ .offset = 174, .value = 0x4444 },
+	{ .offset = 175, .value = 0x2222 },
+	{ .offset = 176, .value = 0x4444 },
+};
+
+static struct board_info __initdata board_AD1018 = {
+	.name					= "96328avngr",
+	.expected_cpu_id			= 0x6328,
+
+	.has_pci				= 1,
+	.use_fallback_sprom			= 1,
+
+	.has_ohci0				= 1,
+	.has_ehci0				= 1,
+	.num_usbh_ports				= 1,
+
+	.has_enetsw				= 1,
+
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used		= 1,
+				.phy_id		= 1,
+				.name		= "FIBRE",
+			},
+			[1] = {
+				.used		= 1,
+				.phy_id		= 2,
+				.name		= "LAN3",
+			},
+			[2] = {
+				.used		= 1,
+				.phy_id		= 3,
+				.name		= "LAN2",
+			},
+			[3] = {
+				.used		= 1,
+				.phy_id		= 4,
+				.name		= "LAN1",
+			},
+		},
+	},
+
+	.fallback_sprom = {
+		.type 				= SPROM_BCM43217,
+		.pci_bus			= 1,
+		.pci_dev			= 0,
+		.board_fixups			= ad1018_fixups,
+		.num_board_fixups		= ARRAY_SIZE(ad1018_fixups),
+	},
+};
+
 static struct sprom_fixup __initdata ar5381u_fixups[] = {
 	{ .offset = 97, .value = 0xfee5 },
 	{ .offset = 98, .value = 0x157c },
@@ -2605,6 +2672,7 @@ static const struct board_info __initcon
 #endif
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6328
 	&board_96328avng,
+	&board_AD1018,
 	&board_AR5381u,
 	&board_AR5387un,
 	&board_963281TAN,
@@ -2719,6 +2787,7 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 	{ .compatible = "d-link,dsl-274xb-f", .data = &board_dsl_274xb_f1, },
 	{ .compatible = "nucom,r5010unv2", .data = &board_R5010UNV2, },
 	{ .compatible = "sagem,f@st2704v2", .data = &board_FAST2704V2, },
+	{ .compatible = "sercomm,ad1018-nor", .data = &board_AD1018, },
 #endif
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6338
 	{ .compatible = "brcm,bcm96338gw", .data = &board_96338gw, },
