/dts-v1/;

#include "mt7620a.dtsi"

/ {
	compatible = "ralink,mt7620a-eval-board", "ralink,mt7620a-soc";
	model = "Ralink MT7620a + MT7530 evaluation board";
};

&spi0 {
	status = "okay";

	m25p80@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <10000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x0 0x30000>;
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x30000 0x10000>;
				read-only;
			};

			factory: partition@40000 {
				label = "factory";
				reg = <0x40000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@50000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x50000 0x7b0000>;
			};
		};
	};
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "i2c", "uartf";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};

&ethernet {
	status = "okay";
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&rgmii1_pins &rgmii2_pins &mdio_pins>;
	mediatek,portmap = "llllw";

	port@5 {
		status = "okay";
		mediatek,fixed-link = <1000 1 1 1>;
		phy-mode = "rgmii";
	};

	mdio-bus {
		status = "okay";

		phy0: ethernet-phy@0 {
			reg = <0>;
			phy-mode = "rgmii";
		};

		phy1: ethernet-phy@1 {
			reg = <1>;
			phy-mode = "rgmii";
		};

		phy2: ethernet-phy@2 {
			reg = <2>;
			phy-mode = "rgmii";
		};

		phy3: ethernet-phy@3 {
			reg = <3>;
			phy-mode = "rgmii";
		};

		phy4: ethernet-phy@4 {
			reg = <4>;
			phy-mode = "rgmii";
		};

		phy1f: ethernet-phy@1f {
			reg = <0x1f>;
			phy-mode = "rgmii";
		};
	};
};

&gsw {
	mediatek,port4 = "gmac";
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&ehci {
	status = "okay";
};

&ohci {
	status = "okay";
};
