
#include <dt-bindings/interrupt-controller/irq.h>
#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>

/ {
	compatible = "lantiq,easy98000", "lantiq,falcon";

	memory@0 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x0 0x4000000>;
	};

	easy98000-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&bootled_pins>;

		LED_0 {
			label = "easy98000:green:gpon";
			gpios = <&gpio0 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			default-state = "keep";
		};
		LED_1 {
			label = "easy98000:red:gpon";
			gpios = <&gpio0 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			default-state = "keep";
		};
		LED_2 {
			label = "easy98000:green:gpon_tx";
			gpios = <&gpio0 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			default-state = "keep";
		};
		LED_3 {
			label = "easy98000:green:gpon_rx";
			gpios = <&gpio0 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			default-state = "keep";
		};
		LED_4 {
			label = "easy98000:green:voice";
			gpios = <&gpio0 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			default-state = "keep";
		};
		LED_5 {
			label = "easy98000:green:status";
			gpios = <&gpio0 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			default-state = "keep";
		};
	};
};

&ebu_cs1 {
	eth0: ethernet@0000000 {
		compatible = "davicom,dm9000";
		device_type = "network";
		reg = <0x0000003 0x1>, <0x0000001 0x1>;
		reg-names = "addr", "data";
		interrupt-parent = <&gpio1>;
		#interrupt-cells = <2>;
		interrupts = <10 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
		local-mac-address = [ 00 00 00 00 00 00 ];
	};

	cpld@3c00000 {
		compatible = "lantiq,easy98000_addon";
		reg = <0x3c00000 0x2>;
	};

	cpld@3c0000c {
		compatible = "lantiq,easy98000_cpld_led";
		reg = <0x3c0000c 0x2>,  <0x3c00012 0x2>;
	};
};

/* // enable this for second uart:
&serial1 {
	status = "okay";
};*/

&spi {
	status = "okay";

	eeprom@1 {
		compatible = "atmel,at25", "atmel,at25160n";
		reg = <2>;
		spi-max-frequency = <1000000>;
		spi-cpha;
		spi-cpol;

		pagesize = <32>;
		size = <2048>;
		address-width = <16>;
	};
};

&i2c {
	status = "okay";

	clock-frequency = <100000>;

	/* eeprom-emulation by OMU */
	eeprom@50 {
		compatible = "at,24c02";
		reg = <0x50>;
	};
	eeprom@51 {
		compatible = "at,24c02";
		reg = <0x51>;
	};
};

