--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -623,6 +623,50 @@ static struct board_info __initdata boar
 		},
 	},
 };
+
+static struct board_info __initdata board_R5010UNV2 = {
+	.name					= "96328ang",
+	.expected_cpu_id			= 0x6328,
+
+	.has_pci				= 1,
+	.use_fallback_sprom			= 1,
+	.has_ohci0				= 1,
+	.has_ehci0				= 1,
+	.num_usbh_ports				= 1,
+	.has_enetsw				= 1,
+
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used		= 1,
+				.phy_id		= 1,
+				.name		= "Port 1",
+			},
+			[1] = {
+				.used		= 1,
+				.phy_id		= 2,
+				.name		= "Port 2",
+			},
+			[2] = {
+				.used		= 1,
+				.phy_id		= 3,
+				.name		= "Port 3",
+			},
+			[3] = {
+				.used		= 1,
+				.phy_id		= 4,
+				.name		= "Port 4",
+			},
+		},
+	},
+
+	.fallback_sprom = {
+		.type 				= SPROM_BCM43217,
+		.pci_bus			= 1,
+		.pci_dev			= 0,
+	},
+};
+
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6328 */
 
 /*
@@ -2256,6 +2300,7 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_A4001N1,
 	&board_dsl_274xb_f1,
 	&board_FAST2704V2,
+	&board_R5010UNV2,
 #endif
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6338
 	&board_96338gw,
@@ -2354,6 +2399,7 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 	{ .compatible = "comtrend,ar-5381u", .data = &board_AR5381u, },
 	{ .compatible = "comtrend,ar-5387un", .data = &board_AR5387un, },
 	{ .compatible = "d-link,dsl-274xb-f", .data = &board_dsl_274xb_f1, },
+	{ .compatible = "nucom,r5010unv2", .data = &board_R5010UNV2, },
 	{ .compatible = "sagem,f@st2704v2", .data = &board_FAST2704V2, },
 #endif
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6338
