#!/bin/sh

. /lib/functions/k2t.sh

# xor multiple hex values of the same length
xor() {
	local val
	local ret="0x$1"
	local retlen=${#1}

	shift
	while [ -n "$1" ]; do
		val="0x$1"
		ret=$((ret ^ val))
		shift
	done

	printf "%0${retlen}x" "$ret"
}

ath10kcal_die() {
	echo "ath10cal: " "$*"
	exit 1
}

ath10kcal_from_file() {
	local source=$1
	local offset=$2
	local count=$3

	dd if=$source of=/lib/firmware/$FIRMWARE iflag=skip_bytes bs=$count skip=$offset count=1 2>/dev/null || \
		ath10kcal_die "failed to extract calibration data from $source"
}

ath10kcal_extract() {
	local part=$1
	local offset=$2
	local count=$3
	local mtd

	mtd=$(find_mtd_chardev $part)
	[ -n "$mtd" ] || \
		ath10kcal_die "no mtd device found for partition $part"

	dd if=$mtd of=/lib/firmware/$FIRMWARE iflag=skip_bytes bs=$count skip=$offset count=1 2>/dev/null || \
		ath10kcal_die "failed to extract calibration data from $mtd"
}

ath10kcal_patch_mac() {
	local mac=$1

	[ -z "$mac" ] && return

	macaddr_2bin $mac | dd of=/lib/firmware/$FIRMWARE conv=notrunc oflag=seek_bytes bs=6 seek=6 count=1
}

ath10kcal_patch_mac_crc() {
	local mac=$1
	local mac_offset=6
	local chksum_offset=2
	local xor_mac
	local xor_fw_mac
	local xor_fw_chksum

	xor_fw_mac=$(hexdump -v -n 6 -s $mac_offset -e '/1 "%02x"' /lib/firmware/$FIRMWARE)
	xor_fw_mac="${xor_fw_mac:0:4} ${xor_fw_mac:4:4} ${xor_fw_mac:8:4}"

	ath10kcal_patch_mac "$mac" && {
		xor_mac=${mac//:/}
		xor_mac="${xor_mac:0:4} ${xor_mac:4:4} ${xor_mac:8:4}"

		xor_fw_chksum=$(hexdump -v -n 2 -s $chksum_offset -e '/1 "%02x"' /lib/firmware/$FIRMWARE)
		xor_fw_chksum=$(xor $xor_fw_chksum $xor_fw_mac $xor_mac)

		printf "%b" "\x${xor_fw_chksum:0:2}\x${xor_fw_chksum:2:2}" | \
			dd of=/lib/firmware/$FIRMWARE conv=notrunc bs=1 seek=$chksum_offset count=2
	}
}

[ -e /lib/firmware/$FIRMWARE ] && exit 0

. /lib/functions.sh
. /lib/functions/system.sh

board=$(board_name)

case "$FIRMWARE" in
"ath10k/cal-pci-0000:00:00.0.bin")
	case $board in
	devolo,dvl1200e|\
	devolo,dvl1200i|\
	devolo,dvl1750c|\
	devolo,dvl1750e|\
	devolo,dvl1750i|\
	devolo,dvl1750x)
		ath10kcal_extract "art" 20480 2116
		ath10kcal_patch_mac_crc $(macaddr_add $(mtd_get_mac_binary art 0) -1)
		;;
	dlink,dir-859-a1)
		ath10kcal_extract "art" 20480 2116
		ath10kcal_patch_mac $(mtd_get_mac_ascii devdata "wlan5mac")
		;;
	elecom,wrc-1750ghbk2-i)
		ath10kcal_extract "art" 20480 2116
		;;
	engenius,ecb1750)
		ath10kcal_extract "art" 20480 2116
		ath10kcal_patch_mac $(mtd_get_mac_ascii u-boot-env athaddr)
		;;
	engenius,epg5000|\
	iodata,wn-ac1167dgr|\
	iodata,wn-ac1600dgr2)
		ath10kcal_extract "art" 20480 2116
		ath10kcal_patch_mac $(macaddr_add $(mtd_get_mac_ascii u-boot-env ethaddr) +1)
		;;
	engenius,ews511ap)
		ath10kcal_extract "art" 20480 2116
		ath10kcal_patch_mac $(macaddr_add $(cat /sys/class/net/eth0/address) +1)
		;;
	glinet,gl-ar750s-nor)
		ath10kcal_extract "art" 20480 2116
		ath10kcal_patch_mac $(macaddr_add $(mtd_get_mac_binary art 0) +1)
		;;
	glinet,gl-x750)
		ath10kcal_extract "art" 20480 2116
		ath10kcal_patch_mac $(macaddr_add $(mtd_get_mac_binary art 0) +2)
		;;
	nec,wg800hp)
		ath10kcal_extract "art" 20480 2116
		ath10kcal_patch_mac_crc $(mtd_get_mac_text board_data 2176)
		;;
	ocedo,koala|\
	ocedo,ursus)
		ath10kcal_extract "art" 20480 2116
		ath10kcal_patch_mac $(mtd_get_mac_binary art 12)
		;;
	openmesh,om5p-ac-v2)
		ath10kcal_extract "art" 20480 2116
		ath10kcal_patch_mac $(macaddr_add $(cat /sys/class/net/eth0/address) +16)
		;;
	tplink,archer-a7-v5|\
	tplink,archer-c2-v3|\
	tplink,archer-c7-v4|\
	tplink,archer-c7-v5|\
	tplink,archer-c25-v1)
		ath10kcal_extract "art" 20480 2116
		ath10kcal_patch_mac $(macaddr_add $(mtd_get_mac_binary info 8) -1)
		;;
	tplink,archer-c5-v1|\
	tplink,archer-c7-v2)
		ath10kcal_extract "art" 20480 2116
		ath10kcal_patch_mac $(macaddr_add $(mtd_get_mac_binary u-boot 0x1fc00) -1)
		;;
	tplink,archer-d50-v1)
		ath10kcal_extract "art" 20480 2116
		ath10kcal_patch_mac $(macaddr_add $(mtd_get_mac_binary romfile 0xf100) +2)
		;;
	tplink,re350k-v1)
		ath10kcal_extract "art" 20480 2116
		ath10kcal_patch_mac $(macaddr_add $(mtd_get_mac_binary config 0x10008) +2)
		;;
	tplink,re450-v2)
		ath10kcal_extract "art" 20480 2116
		ath10kcal_patch_mac $(macaddr_add $(mtd_get_mac_binary info 8) +1)
		;;
	ubnt,unifiac-lite|\
	ubnt,unifiac-lr|\
	ubnt,unifiac-mesh|\
	ubnt,unifiac-mesh-pro|\
	ubnt,lap-120|\
	ubnt,nanobeam-ac|\
	ubnt,nanostation-ac|\
	ubnt,nanostation-ac-loco|\
	ubnt,unifiac-pro)
		ath10kcal_extract "EEPROM" 20480 2116
		;;
	yuncore,a770)
		ath10kcal_extract "art" 20480 2116
		;;
	esac
	;;
"ath10k/pre-cal-pci-0000:00:00.0.bin")
	case $board in
	nec,wg1200cr)
		ath10kcal_extract "art" 20480 12064
		ath10kcal_patch_mac_crc $(mtd_get_mac_ascii devdata wlan5mac)
		ln -sf /lib/firmware/ath10k/pre-cal-pci-0000\:00\:00.0.bin \
			/lib/firmware/ath10k/QCA9888/hw2.0/board.bin
		;;
	netgear,ex6400|\
	netgear,ex7300)
		ath10kcal_extract "caldata" 20480 12064
		ath10kcal_patch_mac $(mtd_get_mac_binary caldata 12)
		;;
	phicomm,k2t)
		ath10kcal_extract "art" 20480 12064
		ath10kcal_patch_mac_crc $(k2t_get_mac "5g_mac")
		ln -sf /lib/firmware/ath10k/pre-cal-pci-0000\:00\:00.0.bin \
			/lib/firmware/ath10k/QCA9888/hw2.0/board.bin
		;;
	tplink,archer-c58-v1|\
	tplink,archer-c59-v1|\
	tplink,archer-c60-v1|\
	tplink,archer-c60-v2|\
	tplink,archer-c60-v3|\
	tplink,archer-c6-v2)
		ath10kcal_extract "art" 20480 12064
		ath10kcal_patch_mac_crc $(macaddr_add $(mtd_get_mac_binary mac 8) -1)
		ln -sf /lib/firmware/ath10k/pre-cal-pci-0000\:00\:00.0.bin \
			/lib/firmware/ath10k/QCA9888/hw2.0/board.bin
		;;
	yuncore,a782|\
	yuncore,xd4200)
		ath10kcal_extract "art" 20480 12064
		ln -sf /lib/firmware/ath10k/pre-cal-pci-0000\:00\:00.0.bin \
			/lib/firmware/ath10k/QCA9888/hw2.0/board.bin
		;;
	esac
	;;
*)
	exit 1
	;;
esac
