--- a/drivers/mtd/parsers/Makefile
+++ b/drivers/mtd/parsers/Makefile
@@ -1,2 +1,3 @@
+obj-$(CONFIG_MTD_PARSER_CYBERTAN)	+= parser_cybertan.o
 obj-$(CONFIG_MTD_PARSER_TRX)		+= parser_trx.o
 obj-$(CONFIG_MTD_SHARPSL_PARTS)		+= sharpslpart.o
--- a/drivers/mtd/parsers/Kconfig
+++ b/drivers/mtd/parsers/Kconfig
@@ -1,3 +1,11 @@
+config MTD_PARSER_CYBERTAN
+	tristate "Parser for Cybertan format partitions"
+	depends on MTD && (ATH79 || COMPILE_TEST)
+	help
+	  Cybertan has a proprietory header than encompasses a Broadcom trx
+	  header. This driver will parse the header and take care of the
+	  special offsets that result in the extra headers.
+
 config MTD_PARSER_TRX
 	tristate "Parser for TRX format partitions"
 	depends on MTD && (BCM47XX || ARCH_BCM_5301X || COMPILE_TEST)
