--- a/include/configs/iconnect.h
+++ b/include/configs/iconnect.h
@@ -42,24 +42,22 @@
 #define CONFIG_ENV_SECT_SIZE	0x20000
 #endif
 #define CONFIG_ENV_SIZE		0x20000
-#define CONFIG_ENV_OFFSET	0x80000
+#define CONFIG_ENV_OFFSET	0xe0000

 /*
  * Default environment variables
  */
 #define CONFIG_BOOTCOMMAND \
 	"setenv bootargs ${console} ${mtdparts} ${bootargs_root}; "	\
-	"ubi part rootfs; "						\
-	"ubifsmount ubi:rootfs; "					\
-	"ubifsload 0x800000 ${kernel}; "				\
+	"ubi part ubi; " \
+	"ubi read 0x800000 kernel; " \
 	"bootm 0x800000"

 #define CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS \
 	"console=console=ttyS0,115200\0"	\
 	"mtdids=nand0=orion_nand\0"		\
-	"mtdparts="CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT	\
-	"kernel=/boot/uImage\0"			\
-	"bootargs_root=noinitrd ubi.mtd=2 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs\0"
+	"mtdparts="CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT "\0"	\
+	"bootargs_root=\0"

 /*
  * Ethernet driver configuration
--- a/configs/iconnect_defconfig
+++ b/configs/iconnect_defconfig
@@ -11,13 +11,14 @@ CONFIG_SYS_PROMPT="iconnect => "
 CONFIG_CMD_NAND=y
 CONFIG_CMD_USB=y
 # CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
+CONFIG_CMD_DHCP=y
 CONFIG_CMD_MII=y
 CONFIG_CMD_PING=y
 CONFIG_CMD_EXT2=y
 CONFIG_CMD_FAT=y
 CONFIG_CMD_JFFS2=y
 CONFIG_CMD_MTDPARTS=y
-CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=orion_nand:0x80000@0x0(uboot),0x20000@0x80000(uboot_env),-@0xa0000(rootfs)"
+CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=orion_nand:0xe0000@0x0(uboot),0x20000@0xe0000(uboot_env),0x100000@0x100000(second_stage_uboot),-@0x200000(ubi)"
 CONFIG_CMD_UBI=y
 CONFIG_ISO_PARTITION=y
 CONFIG_OF_CONTROL=y
